CLICKBRD=SCK,MOSI,MISO,SCL,SDA,CS,TX,RX,INT,PWM,RST,AN
MSPIx16=D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,CLK0,DQS0,D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15,DQS1,CEn
SDIO=D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,CLK,CMD,RSTn
SWD=SWCK,SWDIO,SWO,RESETn
TRACE=TRCLK,TRC0,TRC1,TRC2,TRC3
UART=RX,TX,CTS,RTS
